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4. Ссылочные нормативно-технические документы

────────────────────────────────────────────┬─────────────────────

  Обозначение НТД, на который дана ссылка   │    Номер пункта

────────────────────────────────────────────┼─────────────────────

ГОСТ 12.2.007.0-75                          │ 3.5.2
ГОСТ 15.009-91                              │ 3.2.2
ГОСТ 166-89                                 │ 6.2
ГОСТ 427-75                                 │ 6.2
ГОСТ 7152-85                                │ 6.3; 6.15
ГОСТ 8031-78                                │ 6.6
ГОСТ 8711-78                                │ 6.2
ГОСТ 10710-81                               │ 6.25
ГОСТ 14192-77                               │ 7.5
ГОСТ 15150-69                               │ 7.8
ГОСТ 16842-82                               │ 6.34
ГОСТ 17187-81                               │ 6.2
ГОСТ 18242-72                               │ 5.2.3
ГОСТ 18321-73                               │ 5.3.1
ГОСТ 19472-88                               │ Вводная часть
ГОСТ 21194-87                               │ 5.6.1
ГОСТ 23088-80                               │ 7.7
ГОСТ 23737-79                               │ 6.2
Нормы допускаемых радиопомех (нормы 9-72)   │ 3.2.9
5. Ограничение срока действия снято по решению Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол 3-93 от 17.02.93).

6. Переиздание (декабрь 1993 г.) с Изменениями N 1, 2, утвержденными в апреле 1987 г., декабре 1991 г. (ИУС 8-87, 4-92).

Настоящий стандарт распространяется на телефонные аппараты (ТА) общего применения с дисковым номеронабирателем, кнопочным номеронабирателем с импульсным или частотным способом передачи набора номера, с автонабором, предназначенные для работы с автоматическими телефонными станциями (АТС) с номинальными напряжениями станционных батарей 60 В с сопротивлением моста питания (500 x 2) Ом и 48 В с сопротивлением моста питания (400 x 2) Ом.

Стандарт не распространяется на ТА специального применения, таксофоны, громкоговорящие ТА.

Термины, применяемые в стандарте, - по ГОСТ 19472-88 и Приложению к настоящему стандарту.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

1. КЛАССИФИКАЦИЯ

1.1. ТА в зависимости от сложности подразделяют на четыре класса в соответствии с табл. 1.

Таблица 1

──────────────────────────────────────────────┬────────────────┬───────────

             Основное исполнение              │  Наименование  │   Класс

                                              │класса сложности│ сложности

──────────────────────────────────────────────┼────────────────┼───────────

 Многофункциональные ТА                       │     Высший     │     0

 ТА с дополнительными функциональными         │     Первый     │     1

возможностями                                 │                │

 ТА с кнопочным номеронабирателем, тональным  │     Второй     │     2

приемником вызова, неугольным микрофоном      │                │

 ТА с дисковым номеронабирателем,             │     Третий     │     3

электромеханическим приемником вызова с       │                │

угольным и неугольным микрофоном              │                │

Примечание. Разработка ТА с угольным микрофоном с 01.01.87 не допускается.

1.2. Основные отличительные функции и дополнительные функциональные возможности ТА приведены в табл. 2.

Таблица 2

───────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────

    Основные отличительные функции и дополнительные        │Класс сложности

                      возможности                          ├───┬───┬───┬───

                                                           │ 0 │ 1 │ 2 │ 3

───────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───

 1. Регулировка уровня громкости приема абонентом          │ Р │ Р │ Р │ Н

 2. Автоматическая регулировка уровня передачи и приема    │ О │ О │ Р │ Н

 3. Программирование структуры вызывного акустического     │ О │ О │ Р │ Н

сигнала                                                    │   │   │   │

 4. Автоматическая ступенчатая регулировка уровня вызывного│ О │ Р │ Р │ Н

акустического сигнала                                      │   │   │   │

 5. Отключение вызывного акустического сигнала             │ Р │ Р │ Н │ Н

 6. Дублирование вызывного акустического сигнала световым  │ О │ Р │ Р │ Р

(оптическим)                                               │   │   │   │

 7. Громкоговорящий прием сигналов АТС и ответа абонента   │ О │ Р │ Н │ Н

 8. Электрическое программирование в режиме клавиатуры     │ О │ О │ Н │ Н

именных кнопок                                             │   │   │   │

 9. Возможность совмещения импульсного и частотного способа│ Р │ Р │ Н │ Н

передачи набора номера                                     │   │   │   │

 10. Набор запрограммированного номера нажатием            │ О │ О │ Н │ Н

соответствующей кнопки                                     │   │   │   │

 11. Индикация запрограммированного номера                 │ О │ Р │ Н │ Н

 12. Индикация набираемого номера                          │ О │ Р │ Н │ Н

 13. Передача и прием буквенно-цифровой информации         │ Р │ Р │ Н │ Н

 14. Запрет набора определенных номеров                    │ О │ Р │ Н │ Н

 15. Последовательный набор нескольких запрограммированных │ О │ О │ Н │ Н

номеров                                                    │   │   │   │

 16. Повтор последнего набранного номера                   │ О │ О │ О │ Н

 17. Сохранение информации о запрограммированных номерах   │ О │ О │ Н │ Н

при отключении основного питания                           │   │   │   │

 18. Хранение последнего набранного номера                 │ О │ О │ О │ Н

 19. Прерывание набора номера нажатием кнопки "отбой"      │ О │ О │ О │ Н

 20. Подсветка номеронабирателя                            │ Р │ Р │ Р │ Р

 21. Включение в АТС через блокиратор или абонентскую      │ Р │ Р │ Р │ О

высокочастотную установку (АВУ). Тип АВУ указывается в     │   │   │   │

эксплуатационной документации                              │   │   │   │

 22. Подключение дополнительных устройств (магнитофона,    │ О │ О │ Р │ Н

автоответчика и др.)                                       │   │   │   │

 23. Получение справки по учрежденческой АТС (при наличии  │ Р │ Р │ Р │ Р

соответствующего оборудования на АТС)                      │   │   │   │

 24. Включение дополнительного ТА по схеме "директор -     │ О │ О │ Р │ Р

секретарь"                                                 │   │   │   │

 25. Таймер                                                │ О │ Р │ Р │ Р

 26. Индикация текущего времени                            │ О │ Р │ Н │ Н

 27. Подключение дополнительного вызывного устройства      │ О │ О │ О │ Р

Примечания.

1. Буква "О" означает обязательную, буква "Н" - необязательную, буква "Р" - рекомендуемую функцию.

2. Требования пп. 8, 10, 11, 15, 16, 17, 18 - для ТА с импульсным способом передачи набора номера.

Допускается изготовление ТА с другим сочетанием узлов и функциональных возможностей, при этом, если не выполняется хотя бы одна из обязательных функций и дополнительных возможностей по табл. 2 или хотя бы один из узлов ТА является узлом более низкого класса, ТА должен быть отнесен к более низкому классу сложности.

Например, ТА с кнопочным номеронабирателем, тональным приемником вызова и угольным микрофоном - ТА 3-го класса сложности; ТА, обеспечивающий функциональные возможности по табл. 2, соответствующие показателям 1-го класса сложности, но не имеющие автоматической регулировки уровня передачи и приема, - ТА 2-го класса сложности.

2. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

2.1. Основные параметры ТА должны соответствовать значениям, указанным в табл. 3.

Таблица 3

─────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────

         Наименование параметра          │   Норма по классам сложности

                                         ├───┬───┬─────────────┬───────────

                                         │ 0 │ 1 │      2      │     3

─────────────────────────────────────────┼───┴───┼─────────────┴───────────

 1. Телефонометрические параметры        │       │

 1.1. Эквивалент затухания передачи      │       │

(ЭЗ   ), дБ:                             │       │

   пер                                   │       │

 при затухании абонентской линии (АЛ),   │От 3   │        От 0 до 5

 равном 0 дБ                             │до 8   │

 при затухании АЛ, равном 4,5 дБ         │От 3   │       Не более 12

                                         │до 8   │

 1.2. Эквивалент затухания приема        │   -   │

(ЭЗ  ):                                  │       │

   пр                                    │       │

 для ТА без возможности регулировки      │       │

 абонентом уровня громкости приема, дБ:  │       │

  при затухании АЛ, равном 0 дБ          │От ми- │ От минус 7 до минус 1,5

                                         │нус 5  │

                                         │до 0   │

  при затухании АЛ, равном 4,5 дБ        │От ми- │       Не более 3

                                         │нус 5  │

                                         │до 0   │

 для ТА с возможностью регулировки       │

 абонентом уровня приема:                │

  при затухании АЛ, равном 0 дБ, при     │      От минус 5 до плюс 1

  минимальном уровне, дБ                 │

  при затухании АЛ, равном 4,5 дБ, при   │                5

  минимальном уровне, дБ, не более       │

 1.3. Эквивалент затухания местного      │

эффекта (ЭЗ   ) местной телефонной       │

           м.э                           │

системы с затуханием, равным 4,5 дБ,     │

нагруженной на соединительную линию (СЛ) │

с затуханием, равным 22,5 дБ и более:    │

 для ТА без возможности регулировки      │               15

 абонентом уровня приема, дБ, не менее   │

 для ТА с возможностью регулировки       │                8

 абонентом уровня приема при положении   │

 регулятора, соответствующем             │

 максимальной громкости, дБ, не менее    │

 1.4. Слоговая разборчивость,            │               80

обеспечиваемая трактом, состоящим из     │

двух местных телефонных систем с         │

затуханием каждой АЛ, равным 4,5 дБ, и   │

включенной между ними СЛ с затуханием,   │

равным 22,5 дБ, при шуме в помещении     │

приема 60 дБ (А), %, не менее            │

 2. Электроакустические параметры        │

 2.1. Частотная характеристика           │         Согласно черт.

коэффициента передачи                    │   1   │      2      │     3
 2.2. Частотная характеристика           │          Согласно черт.

коэффициента приема (K  )                │   4   │      5      │     6
                      пр                 │

 2.3. Диапазон изменения K   для ТА с    │               14

                          пр             │

возможностью регулировки уровня приема   │

абонентом, дБ, не менее                  │

 2.4. Уровень звукового давления,        │  115  │           120

развиваемого телефоном при абсолютном    │       │

уровне напряжения на входе аппарата      │       │

26 дБн, дБ, не более                     │       │

 2.5. Коэффициент гармоник на передачу,  │   6   │      7      │     -

%, не более                              │       │             │

 2.6. Коэффициент гармоник на прием, %,  │   6   │      7      │     -

не более                                 │       │             │

 2.7. Отклонение от линейности           │          -          │   +/- 6

амплитудной характеристики коэффициента  │                     │

передачи, не более                       │                     │

 2.8. Уровень вызывного акустического    │

сигнала в положении регулятора,          │

соответствующем:                         │

  максимальной громкости, дБ (А), не     │               70

  менее                                  │

  минимальной громкости, дБ (А)          │           От 40 до 60

 2.9. Чувствительность ТА к вызывному    │               100

сигналу при уровне вызывного             │

акустического сигнала 65 дБ (А), мВ x А, │

не более                                 │

 3. Электрические параметры              │                     │

 3.1. Напряжение собственного шума,      │         0,5         │    0,5

мВ    , не более                         │                     │(1,4 - для

  псоф                                   │                     │   ТА с

                                         │                     │ угольным

                                         │                     │микрофоном)

 после 200000 срабатываний (включений    │         0,5         │    0,5

 ТА) рычажного переключателя, мВ    ,    │                     │(0,4 - для

                                псоф     │                     │   ТА с

 не более                                │                     │ угольным

                                         │                     │микрофоном)

 3.2. Модуль входного электрического     │       │             │

сопротивления:                           │       │             │

 в разговорном режиме, Ом                │От 450 │      -      │     -

                                         │до 800 │             │

 в режиме ожидания вызова, кОм, не менее │         10          │     -

 в режиме вызова, кОм, не менее          │          4          │     -

 3.3. Зависимость падения напряжения на  │Соглас-│            -

входе ТА от тока питания                 │но     │

                                         │черт. 7│

 3.4. Электрическое сопротивление        │       │

постоянному току в разговорном режиме    │       │

при токе 35 мА:                          │       │

 при вертикальном положении              │От 160 │       Не более 320

 микротелефонной трубки, Ом              │до 370 │

 при горизонтальном положении            │          -          │ Не более

 микротелефонной трубки, Ом              │                     │    600

 3.5. Электрическое сопротивление        │       │             │

постоянному току в режиме набора номера  │       │             │

для ТА с импульсным способом передачи    │       │             │

набора номера при токе питания 35 мА:    │       │             │

 при замыкании шлейфа, Ом, не более      │  150  │     50      │     -

 при размыкании шлейфа, кОм, не менее    │         300         │     -

 3.6. Сила постоянного тока,             │       │             │

потребляемого ТА:                        │       │             │

 в режиме ожидания вызова, режиме отбоя, │  1,0  │     0,5     │     -

 мА, не более                            │       │             │

 в режиме вызова для ТА с низковольтным  │          8          │     -

 приемником вызывного сигнала, мА, не    │                     │

 более                                   │                     │

 3.7. Частоты составляющих сигнала       │  Согласно табл. 4   │     -

набора номера для ТА с частотным         │                     │

способом передачи набора номера (ТА ЧНН) │                     │

 3.8. Уровень каждой из частотных        │                     │

составляющих сигнала набора номера (для  │                     │

ТА ЧНН), дБн:                            │                     │

 I группа                                │    Минус 6 +/- 2    │     -

 II группа                               │    Минус 3 +/- 2    │     -

 3.9. Уровень помех, определяемый        │ Минус │ Минус 20 до │     -

нелинейными искажениями сигналов набора  │  33   │01.01.90     │

и прохождением помехи по цепи передачи   │       │ Минус 33 -  │

(для ТА ЧНН) относительно уровня         │       │для ТА, ТЗ на│

основного сигнала, дБ, не более          │       │разработку   │

                                         │       │которых ут-  │

                                         │       │верждены по- │

                                         │       │сле 01.01.87 │

 3.10. Время разрыва шлейфа для ТА,      │80 +/- │      -      │     -

содержащих устройство нормированного     │  40   │             │

разрыва шлейфа, мс                       │       │             │

 3.11. Значность программируемого набора │                8

номера, не менее                         │

 4. Временные параметры набора номера    │                     │

для ТА с импульсным способом передачи    │                     │

сигналов набора номера                   │                     │

 4.1. Период импульса в серии (T), мс    │      100 +/- 5      │100 +/- 10

 4.2. Импульсный коэффициент             │    От 1,4 до 1,6    │  От 1,4

                                         │                     │  до 1,7

 4.3. Пауза между двумя сериями          │   От 4 T до 10 T    │ Не менее

импульсов, мс                            │                     │    180

 4.4. Программируемая пауза между двумя  │          2          │     -

сериями импульсов, с, не менее           │                     │

 4.5. Время посылки сигнала набора       │         40          │     -

номера для ТА с частотным способом       │                     │

передачи сигналов набора номера, мс, не  │                     │

менее                                    │                     │

Примечания.

1. Допускается отклонение значений [image: image1.wmf]пер

ЭЗ

, [image: image2.wmf]пр

ЭЗ

, [image: image3.wmf]м.э

ЭЗ

 (пп. 1.1 - 1.3) от указанных на величину погрешности объективного измерителя эквивалентов затухания, но не более +/- 1 дБ.

2. Отклонение уровня каждой из частотных составляющих сигнала набора номера (п. 3.8) должно быть односторонним (или "плюс" для обеих групп, или "минус" для обеих групп).

3. ТА 0 и 1-го классов сложности допускается включать в АЛ сопротивлением не более 850 Ом (п. 3.5).
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Положение допускаемой области по оси ординат произвольное

Черт. 1
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Положение допускаемой области по оси ординат произвольное
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Положение допускаемой области по оси ординат произвольное

Черт. 3

[image: image7.png]vecmigna, Ky




Положение допускаемой области по оси ординат произвольное
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Положение допускаемой области по оси ординат произвольное
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Положение допускаемой области по оси ординат произвольное

Черт. 6
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Черт. 7

Таблица 4

───────────────────────┬──────────────────────────────────────────

 Частота группы I, Гц  │  Частота группы II, Гц, кнопки, символа

                       ├──────────┬─────────┬──────────┬──────────

                       │   1209   │  1336   │   1477   │   1633

───────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼──────────

          697          │    1     │    3    │    3     │     A

          770          │    4     │    5    │    6     │     B

          852          │    7     │    8    │    9     │     C

          941          │    *     │    0    │    #     │     D

Примечания.

1. Допускаемое отклонение по частоте - не более +/- 1,8%.

2. A, B, C, D, *, # - кнопки набора сигналов дополнительных видов обслуживания (ДВО) и передачи данных.

2.2. Условное обозначение телефонного аппарата при записи в технической документации и при заказе должно состоять из:

слов "телефонный аппарат";

торгового наименования;

числового индекса, первая цифра которого означает класс сложности; вторая и третья цифры - порядковый номер модели;

номера технических условий (ТУ).

Пример записи условного обозначения телефонного аппарата общего применения 2-го класса сложности первой модели:

    Телефонный аппарат "Спектр-201" .................................. (ТУ)

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

3.1. ТА должны изготовляться в соответствии с требованиями настоящего стандарта и ТУ на ТА конкретного типа по рабочим чертежам, утвержденным в установленном порядке.

3.2. Требования к конструкции

3.2.1. ТА должны обеспечивать выполнение функций в соответствии с табл. 2. Допускается дополнение ТА другими функциями.

Выполняемые функции и дополнительные возможности ТА, а также требования к материалоемкости должны быть указаны в ТУ на ТА конкретного типа.

3.2.2. ТА по внешнему виду и качеству отделки должны соответствовать контрольным образцам-эталонам, утвержденным в соответствии с требованиями ГОСТ 15.009-91.

(Измененная редакция, Изм. N 2).

3.2.3. ТА должны изготовляться в настольном или настенном исполнении. Конструкция ТА настольного исполнения должна обеспечивать возможность его переноса одной рукой.

3.2.4. Габаритные и установочные размеры ТА должны быть указаны в ТУ на ТА конкретного типа. Масса ТА 2-го класса должна быть не более 1,1 кг, 3-го класса - не более 1,5 кг. Массу ТА 0 и 1-го классов и ТА в сувенирном исполнении указывают в ТУ на ТА конкретного типа.

3.2.5. Масса микротелефонной трубки вместе с электроакустическими преобразователями должна быть не более 0,35 кг.

3.2.6. ТА должны быть акустически устойчивыми.

3.2.7. Сила нажатия на любую из кнопок номеронабирателя и функциональную кнопку должна быть не более 1,5 Н.

Сила нажатия кнопки с "проваливающейся" диаграммой усилия должна быть не более 2,5 Н.

3.2.8. Расположение цифр и символов на кнопках номеронабирателя должно соответствовать табл. 4.

3.2.9. Допустимые значения напряжения радиопомех и напряженность радиопомех, создаваемых при работе ТА, не должны превышать значений, установленных "Нормами допускаемых радиопомех" (нормы 9-72), утвержденными Государственной комиссией по радиочастотам СССР.

3.3. Требования к устойчивости при механических воздействиях

3.3.1. ТА должны выдерживать без механических повреждений воздействие синусоидальной вибрации частотой 25 Гц с амплитудой виброускорения до 19,6 м/с2.

3.3.2. ТА в упакованном виде должны выдерживать без механических повреждений воздействие механических ударов многократного действия с пиковым ускорением до 147 м/с2 с общим числом до 15000 ударов.

3.4. Требования к устойчивости при климатических воздействиях

3.4.1. ТА должны соответствовать требованиям настоящего стандарта и не должны иметь повреждений, следов коррозии при воздействии и после воздействия 80% влажности при температуре 25 °C.

3.4.2. ТА должны соответствовать требованиям настоящего стандарта при воздействия рабочих температур от 1 до 40 °C для ТА 0, 1 и 2-го классов, от минус 10 до 45 °C для ТА 3-го класса. При этом эквиваленты затухания передачи и приема не должны отличаться от измеренных в нормальных климатических условиях более чем на +/- 3 дБ, но не превышать максимальных значений, указанных в пп. 1.1, 1.2 табл. 3, более чем на 2 дБ.

Примечание. Рабочие температуры ТА 0, 1 и 2-го классов могут быть изменены, при этом нижняя рабочая температура должна быть не ниже минус 10 °C и верхняя рабочая температура должна быть не выше 46 °C.

3.4.3. ТА должны соответствовать требованиям настоящего стандарта и не должны иметь повреждений и следов коррозии после воздействия предельных температур минус 50 и плюс 50 °C.

3.4.4. ТА в упакованном виде должны выдерживать воздействие пониженного атмосферного давления 12 кПа (90 мм рт. ст.) при температуре минус 50 °C.

3.5. Требования безопасности

3.5.1. ТА 0, 1, 2-го классов должны содержать элементы защиты от перенапряжений.

3.5.2. Требования безопасности должны соответствовать требованиям ГОСТ 12.2.007.0-75 для ТА класса 0.

3.5.3. Электрическое сопротивление изоляции ТА между соединенными накоротко линейными выводами и доступными металлическими частями ТА должно быть не менее:

    в нормальных климатических условиях                          - 100 МОм,

    при повышенной влажности 90%                                 -   2 МОм.

3.5.4. Изоляция электрических цепей ТА между соединенными накоротко линейными выводами и доступными металлическими частями ТА в нормальных климатических условиях должна выдерживать без пробоя и поверхностного перекрытия действие испытательного напряжения со среднеквадратическим значением 500 В синусоидальной формы частотой 50 Гц в течение 1 мин.

3.6. Требования к надежности

3.6.1. Средняя наработка на отказ должна быть не менее значений, выбираемых из рядов, приведенных в табл. 5.

Таблица 5

───────────────┬──────────────────────────────────────────────────

   Класс ТА    │              Наработка на отказ, ч

───────────────┼──────────────────────────────────────────────────

       0       │ 6500, 8000

       1       │ 6500, 8000, 10000

       2       │ 10000, 13000, 15000

       3       │ 13000, 14000, 15000

В течение указанной наработки на отказ рычажный переключатель и кнопки номеронабирателя ТА 0, 1 и 2-го классов должны выдерживать не менее 300000 переключений (срабатываний, включений ТА), рычажный переключатель ТА 3-го класса - не менее 450000. Функциональные кнопки должны выдерживать число срабатываний, установленное в ТУ на ТА конкретного типа.

3.6.2. Средний срок службы должен быть не менее 20 лет для ТА 2 и 3-го класса и не менее 10 лет для ТА 0 и 1-го классов.

3.6.3. Среднее время восстановления ТА должно быть не более 0,5 ч.

4. КОМПЛЕКТНОСТЬ

4.1. Входящие в комплект запасные и составные части, техническая документация должны быть указаны в ТУ на ТА конкретного типа.

5. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

5.1. Общие положения

5.1.1. Все виды испытаний, измерений, контроля проводят методами, установленными в настоящем стандарте и ТУ на ТА конкретного типа.

5.1.2. Для проверки соответствия ТА требованиям настоящего стандарта на предприятии-изготовителе устанавливают следующие виды испытаний: приемосдаточные, периодические, типовые, на надежность.

5.1.3. ТА, предъявляемые к сдаче на склад готовой продукции, должны быть проверены и приняты ОТК предприятия-изготовителя по пунктам приемосдаточных испытаний.

На принятых аппаратах ставится отметка (клеймо) ОТК.

5.1.4. Заказчику предоставляется право участия в приемке ТА на соответствие требованиям ТУ на предприятии-изготовителе.

Измерения осуществляют методами и средствами, предусмотренными в ТУ на ТА конкретного типа.

5.2. Приемосдаточные испытания

5.2.1. Приемосдаточные испытания проводят способом сплошного и выборочного контроля. Объем требований, последовательность проверки устанавливают в ТУ на ТА конкретного типа.

5.2.2. ТА подвергают сплошному контролю на соответствие требованиям настоящего стандарта и ТУ на ТА конкретного типа по следующим параметрам:

комплектность;

внешний вид;

соответствие ТА рабочей документации;

маркировка;

выполнение основных функций;

упаковка.

Если будет установлено несоответствие ТА хотя бы одному из указанных пунктов, то его бракуют. Повторное предъявление такого ТА для испытаний возможно только после выявления и устранения причин дефекта.

5.2.3. Выборочному контролю подвергают ТА, прошедшие сплошной контроль.

За партию принимают суточный выпуск ТА. Выборочный контроль - по ГОСТ 18242-72. План контроля - двухступенчатый, уровень контроля - II. Приемочный уровень дефектности - AQL указывают в ТУ на ТА конкретного типа. При этом обязательно проводят проверку [image: image11.wmf]пер

ЭЗ
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 при затухании АЛ, равном 0, сопротивления изоляции, прочности изоляции, максимального уровня вызывного акустического сигнала, периода импульсов в серии импульсного коэффициента для ТА с импульсным набором номера (кроме ТА с дисковым номеронабирателем), частот и уровней составляющих сигнала для ТА ЧНН.

5.3. Периодичность испытания

5.3.1. Периодические испытания проводят на ТА, прошедших приемосдаточные испытания, один раз в год. График проведения периодических испытаний составляют и утверждают в установленном порядке. Метод отбора ТА для испытаний устанавливают в ТУ по ГОСТ 18321-73. Измерение слоговой разборчивости проводят один раз в два года.

5.3.2. Число испытуемых ТА должно быть установлено в ТУ на ТА конкретного типа, но не менее 3 шт.

Состав испытаний и последовательность их проведения указывают в ТУ, допускается не проводить проверку уровня допускаемых радиопомех и среднего времени восстановления ТА.

5.3.3. Испытания ТА на устойчивость к механическим и климатическим воздействиям рекомендуется проводить в следующей последовательности:

воздействие синусоидальной вибрации (п. 3.3.1);

воздействие повышенной влажности (п. 3.4.1);

воздействие пониженной рабочей и предельной температуры (пп. 3.4.2, 3.4.3);

воздействие повышенной рабочей и предельной температуры (пп. 3.4.2, 3.4.3);

воздействие пониженного атмосферного давления (п. 3.4.4);

воздействие механических ударов (п. 3.3.2).

5.3.4. Если хотя бы у одного ТА при измерении любого параметра будет установлено несоответствие требованиям настоящего стандарта и ТУ, то дефект, вызвавший отказ или несоответствие требованиям стандарта и ТУ, устраняют и испытания продолжают до завершения периодических испытаний, а по пунктам несоответствия проводят испытания на удвоенном числе ТА, взятых из текущего выпуска.

Если при испытаниях удвоенного числа ТА хотя бы одно несоответствие первой выборки повторится, то результаты испытаний считают неудовлетворительными по пунктам несоответствия. Приемку ТА, а также отгрузку ранее принятых, но не отгруженных партий прекращают и возобновляют после устранения причин дефектов, получения положительных результатов и устранения дефектов в ранее принятых ТА. До получения положительных результатов испытаний допускается осуществлять приемку ТА при условии сплошного контроля по пунктам несоответствия.

5.3.5. Результаты периодических испытаний оформляют в установленном порядке.

5.4. Типовые испытания

5.4.1. Типовые испытания проводят по программе, утвержденной в установленном порядке, с включением измерений слоговой разборчивости, среднего времени восстановления ТА и уровня допускаемых радиопомех, если проведенные изменения влияют на указанные параметры.

Результаты типовых испытаний оформляют в установленном порядке.

5.5. Испытание на надежность

5.5.1. Порядок и выбор методов контроля показателей надежности устанавливают в ТУ (ТЗ) на ТА конкретного типа.

(Измененная редакция, Изм. N 2).

5.5.2. Число ТА, необходимое для проведения определительных и контрольных испытаний на безотказность указывают в ТУ на ТА конкретного типа, выбирая из ряда: 6, 8, 10, 13, 15, 20, 25, 32, 40.

5.5.3. Контрольные испытания на безотказность проводит предприятие-изготовитель один раз в три года.

Если по результатам испытаний аппараты не соответствуют требованиям ТУ, то предприятие-изготовитель проводит анализ причин несоответствия и разрабатывает план мероприятий по повышению надежности ТА, после выполнения которого испытания на безотказность проводят на прежнем числе ТА.

Если по результатам повторных испытаний ТА вновь не соответствует требованиям ТУ, то решение о поставке ТА принимают организации, утвердившие ТУ.

5.5.4. ТА, прошедшие испытания на безотказность, заказчику не поставляют.

5.6. Проверка на базах получателя

5.6.1. Проверку ТА проводят по ГОСТ 21194-87 с приемочным уровнем качества 4% для ТА 0 и 1-го классов и 2,5% для ТА 2 и 3-го классов.

5.6.2. При проверке ТА на соответствие требованиям ТУ следует проверять:

соответствие упаковки и маркировки;

внешний вид ТА;

комплектность;

выполнение функций ТА;

другие показатели, если это указано в ТУ на ТА конкретного типа.

6. МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЙ, КОНТРОЛЯ И ИСПЫТАНИЙ

6.1. Все измерения, кроме оговоренных особо, проводят при климатических условиях:

температура окружающего воздуха - (25 +/- 10) °C;

относительная влажность воздуха - от 45 до 80%;

атмосферное давление - от 96 до 104 кПа.

Примечание. При температуре выше 30 °C относительная влажность не должна быть более 70%.

Перечень измерений, контроля и испытаний приведен в табл. 6.

Таблица 6

───────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────

     Наименование основных параметров,     │  Пункты настоящего стандарта

                требований                 ├─────────────────┬─────────────

                                           │   технических   │   методов

                                           │   требований    │  испытаний

───────────────────────────────────────────┼─────────────────┼─────────────

 Эквивалент затухания передачи             │Табл. 3, п. 1.1  │ 6.4, 6.5
 Эквивалент затухания приема               │Табл. 3, п. 1.2  │ 6.4, 6.5
 Эквивалент затухания местного эффекта     │Табл. 3, п. 1.3  │ 6.4, 6.5
 Слоговая разборчивость                    │Табл. 3, п. 1.4  │ 6.6
 Частотная характеристика коэффициента     │Табл. 3, п. 2.1  │ 6.7, 6.8
передачи                                   │                 │

 Частотная характеристика коэффициента     │Табл. 3, п. 2.2  │ 6.7, 6.9
приема                                     │                 │

 Диапазон изменения K    для ТА с возмож-  │Табл. 3, п. 2.3  │ 6.7, 6.9
                     пер                   │                 │

ностью регулировки уровня приема абонентом │                 │

 Уровень звукового давления, развиваемого  │Табл. 3, п. 2.4  │ 6.10
телефоном при абсолютном напряжении на     │                 │

входе ТА 26 дБн                            │                 │

 Коэффициент гармоник на прием и передачу  │Табл. 3, п. 2.5, │ 6.11, 6.12
                                           │         п. 2.6  │

 Отклонение от линейности амплитудной      │Табл. 3, п. 2.7  │ 6.13
характеристики коэффициента передачи       │                 │

 Уровень вызывного акустического сигнала   │Табл. 3, п. 2.8  │ 6.14, 6.14.1
 Чувствительность ТА к вызывному сигналу   │Табл. 3, п. 2.9  │ 6.14, 6.14.2
 Напряжение собственного шума              │Табл. 3, п. 3.1  │ 6.15
 Модуль входного электрического            │                 │

сопротивления:                             │                 │

  в режиме разговора                       │Табл. 3, п. 3.2  │ 6.16
  в режиме ожидания вызова                 │То же            │ 6.17
  в режиме вызова                          │ "               │ 6.17
 Зависимость падения напряжения на входе ТА│Табл. 3, п. 3.3  │ 6.18
от тока питания                            │                 │

 Электрическое сопротивление постоянному   │Табл. 3, п. 3.4  │ 6.18
току в разговорном режиме                  │                 │

 Электрическое сопротивление постоянному   │                 │

току в режиме набора номера ТА с импульсным│                 │

способом передачи набора номера:           │                 │

  при замыкании шлейфа                     │Табл. 3, п. 3.5  │ 6.19
  при размыкании шлейфа                    │Табл. 3, п. 3.5  │ 6.19
 Постоянный ток, потребляемый ТА:          │                 │

  в режиме ожидания вызова                 │Табл. 3, п. 3.6  │ 6.20
  в режиме отбоя                           │То же            │ 6.20
  в режиме вызова для ТА с низковольтным   │ "               │ 6.20
приемником вызывного сигнала               │                 │

 Частоты составляющих сигнала набора номера│Табл. 3, п. 3.7  │ 6.21
для ТА ЧНН                                 │                 │

 Уровень каждой из частотных составляющих  │Табл. 3, п. 3.8  │ 6.21
сигнала набора номера                      │                 │

 Уровень помех, определяемый нелинейными   │Табл. 3, п. 3.9  │ 6.3, 6.22
искажениями сигналов набора номера и       │                 │

прохождения помехи по цепи передачи        │                 │

 Время разрыва шлейфа для ТА, содержащих   │Табл. 3, п. 3.10 │ 6.23
устройства нормированного разрыва шлейфа   │                 │

 Значность программируемого набора номера  │Табл. 3, п. 3.11 │ 6.24
 Период импульса в серии                   │Табл. 3, п. 4.1  │ 6.25
 Импульсный коэффициент                    │Табл. 3, п. 4.2  │ 6.25
 Пауза между двумя сериями импульсов       │Табл. 3, п. 4.3  │ 6.25
 Программируемая пауза между двумя сериями │Табл. 3, п. 4.4  │ 6.26
импульсов                                  │                 │

 Время посылки сигнала набора номера (ТА   │Табл. 3, п. 4.5  │ 6.27
ЧНН)                                       │                 │

 Выполнение функций ТА                     │3.2.1            │ 6.28
 Внешний вид, конструктивные особенности ТА│3.2.2, 3.2.3     │ 6.29
 Габаритные, установочные размеры, масса ТА│3.2.4            │ 6.30, 6.31
 Масса микротелефонной трубки              │3.2.5            │ 6.31
 Акустическая устойчивость ТА              │3.2.6            │ 6.32
 Сила нажатия на кнопку номеронабирателя и │3.2.7            │ 6.33
функциональную кнопку                      │                 │

 Расположение цифр и символов на кнопках   │3.2.8            │ 6.29
номеронабирателя                           │                 │

 Уровень радиопомех                        │3.2.9            │ 6.34
 Действие синусоидальной вибрации          │3.3.1            │ 6.35, 6.35.1
 Действие механических ударов              │3.3.2            │ 6.35, 6.35.2
 Действие повышенной влажности             │3.4.1            │ 6.36, 6.36.1
 Действие пониженной и повышенной рабочих  │3.4.2            │ 6.36, 6.36.2
температур                                 │                 │ 6.36.3
 Действие пониженной и повышенной          │3.4.3            │ 6.36, 6.36.2
предельных температур                      │                 │ 6.36.3
 Действие пониженного атмосферного давления│3.4.4            │ 6.36.4
 Электрическое сопротивление изоляции      │3.5.3            │ 6.37
 Прочность изоляции                        │3.5.4            │ 6.38
 Безотказность                             │3.6.1            │ 6.39
 Долговечность                             │3.6.2            │ 6.40
 Ремонтопригодность                        │3.6.3            │ 6.40
6.2. При выполнении измерений и испытаний должны быть применены измерительные системы, испытательное оборудование, средства измерений и устройства, приведенные в табл. 7.

Таблица 7

──────────────┬──────────────────────────────────────────┬─────────────────

 Наименование │ Метрологические характеристики, не хуже  │   Примечание

измерительной │                                          │

   системы,   │                                          │

   средства   │                                          │

  измерений,  │                                          │

 устройства,  │                                          │

    стенда    │                                          │

──────────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────────

 1. Государ-  │ Случайная погрешность результата         │

ственная      │измерения ЭЗ +/- 1 дБ с доверительной     │

первичная     │вероятностью 0,95. Диапазон измерений от  │

измерительная │минус 15 до плюс 30 дБ. Диапазон частот от│

телефонная    │100 до 6000 Гц. Выходное сопротивление    │

система       │передающей части и входное сопротивление  │

(ГПИТС)       │приемной части (600 +/- 60) Ом            │

 2. Объектив- │ Диапазон частот от 200 до 4000 Гц.       │

ный измеритель│Случайная погрешность +/- 1 дБ            │

эквивалентов  │                                          │

затухания     │                                          │

 3. Рот       │ Электрическое сопротивление постоянному  │

искусственный │току не более 15 Ом. Неравномерность час- │

(РИ)          │тотной характеристики звукового давления в│

              │диапазоне от 150 до 10000 Гц не более 6   │

              │дБ. Коэффициент гармоник при давлении 3 Па│

              │на частоте 300 Гц не более 3%, на частоте │

              │1000 Гц не более 2%. Изменение звукового  │

              │давления при изменении температуры на каж-│

              │дые 10 °C в пределах от 10 до 35 °C не бо-│

              │лее +/- 1 дБ. Амплитудная характеристика  │

              │звукового давления, развиваемого РИ, ли-  │

              │нейна при давлениях от 0,1 до 3 Па. Откло-│

              │нение от линейности не более +/- 1 дБ     │

 4. Ухо       │ Основная погрешность +/- 1 дБ в диапазоне│ При измерении

искусственное │частот от 200 до 400 Гц. Объем камеры свя-│параметров ТА 2 и

(УИ)          │зи 6 см3. Неравномерность частотной харак-│3-го классов

              │теристики чувствительности в диапазоне от │

              │50 до 600 Гц не более 3 дБ. Коэффициент   │

              │гармоник при звуковом давлении 100 Па на  │

              │частоте 1000 Гц не более 3%.              │

              │ Напряжение собственного шума при отсут-  │

              │ствии звукового давления не более напряже-│

              │ния, эквивалентного звуковому давлению    │

              │0,002 Па. Сила прижима измеряемого ТА к   │

              │камере связи от 9 до 11 Н                 │

 5. Ухо       │ Основная погрешность +/- 0,5 дБ.         │ При измерении

искусственное │Неравномерность частотной характеристики  │параметров ТА 0 и

              │чувствительности в диапазоне частот от    │1-го классов

              │0,1 до 8 кГц не более 2 дБ. Коэффициент   │

              │гармоник на частоте 1000 Гц при звуковом  │

              │давлении 10 Па не более 1%. Другие        │

              │характеристики по п. 4 данной табл. 7     │

 6. Зонд      │ Основная погрешность +/- 1,5 дБ. Неравно-│ При измерении

акустический  │мерность частотной характеристики в диапа-│параметров ТА 2 и

(микрофон     │зоне частот от 0,1 до 8 кГц не более 6 дБ.│3-го классов

измерительный)│Диапазон измерений звукового давления от  │

              │0,1 до 3 Па. Коэффициент гармоник при     │

              │звуковом давлении 200 Па не более 5%      │

 7. Зонд      │ Основная погрешность +/- 0,5 дБ.         │ При измерении

акустический  │Неравномерность частотной характеристики в│параметров ТА 0 и

(микрофон     │диапазоне от 0,1 до 8 кГц не более 2 дБ.  │1-го класса

измерительный)│Коэффициент гармоник при давлении 3 Па не │

              │более 1%                                  │

 8. Генератор │ Основная погрешность установки частоты не│

сигналов      │               50                         │

низкочастотный│более +/- (2 + --)% до 200 Гц и не более  │

              │               f                          │

              │         50                               │

              │+/- (1 + --)% св. 200 Гц. Диапазон частот │

              │         f                                │

              │от 20 Гц до 10 кГц. Коэффициент гармоник  │

              │при напряжении 15 В не более 1% до 200 Гц │

              │и не более 0,5% св. 200 Гц. Выходное на-  │

              │пряжение не менее 50 В на нагрузке 600 Ом │

              │и не менее 15 В на нагрузке 50 Ом         │

              │ Основная погрешность установки частоты не│ Для измерения

              │               30                         │коэффициента

              │более +/- (3 + --)%. Диапазон частот от   │гармоник на прием

              │               f                          │

              │300 до 4000 Гц. Коэффициент гармоник не   │

              │более 0,05%. Выходное напряжение не менее │

              │5 В на нагрузке 600 Ом                    │

 9. Генератор │ Спектральная плотность по черт. 8. Выход-│ При измерении

шума          │ная мощность на сопротивлении 15 Ом 3 Вт  │амплитудной ха-

              │                                          │рактеристики K

              │                                          │              пер

 10. Установка│ Спектральная плотность шума (спектр Хота)│ При измерении

для создания  │по черт. 9. Диапазон регулировки уровня   │разборчивости

шума          │шума от 55 до 85 дБ                       │

 11. Шумомер  │ По ГОСТ 17187-81. Класс точности 3       │

 12. Электрон-│ Диапазон частот от 20 до 10000 Гц.       │ При измерении

ный вольтметр │Диапазон измерений от 1 мВ до 100 В.      │ЭЗ, K   , K  ,

для измерения │Входное сопротивление не менее 1 МОм.     │     пер   пр

синусоидальных│Класс точности 1,5                        │уровня звукового

сигналов      │                                          │давления телефо-

              │                                          │на, модуля вход-

              │                                          │ного сопротивле-

              │                                          │ния в режиме вы-

              │                                          │зова и режиме

              │                                          │ожидания вызова,

              │                                          │уровня составля-

              │                                          │ющих сигнала ТА

              │                                          │ЧНН чувствитель-

              │                                          │ность к вызывному

              │                                          │сигналу

              │ Класс точности 4,0                       │ При измерении

              │                                          │коэффициента

              │                                          │гармоник, уровня

              │                                          │вызывного акусти-

              │                                          │ческого сигнала,

              │                                          │модуля входного

              │                                          │сопротивления в

              │                                          │режиме разговора,

              │                                          │уровня помех ТА

              │                                          │ЧНН

 13. Электрон-│ Класс точности 2,5. Диапазон частот от   │ При измерении

ный вольтметр │10 до 10000 Гц. Диапазон измерения от     │амплитудной

для измерения │1 мВ до 10 В. Входное сопротивление не    │характеристики

напряжения    │менее 1 МОм                               │

произвольной  │                                          │

формы         │                                          │

 14. Электрон-│ По нормативно-технической документации,  │

но-счетный    │утвержденной в установленном порядке      │

частотомер    │                                          │

 15. Осциллог-│ По нормативно-технической документации,  │

раф           │утвержденной в установленном порядке      │

 16. Вольтметр│ Класс точности 6,0. Диапазон измерений от│

селективный   │100 мВ до 1 В. Входное сопротивление не   │

(В6-9)        │менее 1 МОм. Диапазон частот от 0,2 до    │

              │5 кГц                                     │

 17. Искусст- │ Схема искусственной абонентской линии с  │

венная        │собственным затуханием (4,5 +/- 0,2) дБ   │

абонентская и │на f = 800 Гц в соответствии с черт. 10   │

соединительная│                                          │

линия (АЛ, СЛ)│                                          │

 18. Мост     │ Схема моста питания в соответствии с     │

питания       │черт. 11                                  │

 19. Измери-  │ Основная погрешность +/- 5% от конечного │

тель электри- │значения диапазона показаний. Входное     │

ческих шумов  │сопротивление не менее 20 кОм. Диапазон   │

(псофометр)   │измерений от 0,1 до 150 мВ                │

 20. Вольтметр│ По ГОСТ 8711-78. Класс точности 1,5.     │

постоянного   │Конечные значения диапазона показаний 7,5;│

напряжения    │15 и 30 В                                 │

 21. Миллиам- │ По ГОСТ 8711-78. Класс точности 1,0.     │

перметр посто-│Конечные значения диапазона показаний 1,5;│

янного тока   │15; 60; 150 мА. Падение напряжения на     │

              │приборе не более 0,3 В                    │

 22. Миллиам- │ По ГОСТ 8711-78. Класс точности 1,0.     │ При измерении на

перметр пере- │Конечные значения диапазона показаний 3,  │частоте 25 Гц

менного тока  │10, 30 мА                                 │

              │ Класс точности 0,6/0,6. Конечное         │ При измерении на

              │значение диапазона показаний 0,2 мА       │частоте 1000 Гц

 23. Измери-  │ Диапазон измерений от 0,1 до 10%.        │ При измерении

тель нелиней- │Диапазон частот от 300 до 4000 Гц.        │коэффициента

ных искажений │Основная погрешность не более             │гармоник

автоматический│+/- (0,05K    + 0,02)%                    │

              │          г.п                             │

 24. Измери-  │ Основная погрешность                     │ При измерении

тель нелиней- │+/- (0,05K    + 0,02)%. Другие            │уровня помех ЧНН

ных искажений │          г.п                             │

с ручной      │характеристики по п. 23 данной таблицы    │

настройкой    │                                          │

 25. Источник │ Максимальный ток 150 мА. Плавно-         │

питания посто-│ступенчатая регулировка напряжения от 3   │

янного тока   │до 100 В                                  │

 26. Измери-  │ Основная погрешность от конечного зна-   │

тель парамет- │чения диапазона показаний: +/- 0,15% для  │

ров импульсных│временных параметров, +/- 2,5% для сопро- │

номеронабира- │тивления постоянному току. Диапазон изме- │

телей         │рений: от 20 до 1000 мс для временных па- │

              │раметров, от 50 до 500 Ом и от 50 до 500  │

              │кОм для сопротивления постоянному току    │

 27. Магазин  │ По ГОСТ 23737-79. Класс точности         │

сопротивления │          -6                              │

              │0,2/6 x 10  . Устанавливаемое             │

              │сопротивление от 100 до 10000 Ом.         │

              │Мощность на одну ступень 0,25 Вт          │

 28. Мегаом-  │ Основная погрешность +/- 4% от длины шка-│

метр          │лы. Диапазон измерений от 0,1 до 1000 МОм.│

(тераомметр)  │Измерительное напряжение от 100 до 200 В  │

 29. Высоко-  │ Форма сигнала синусоидальная,            │

вольтная      │среднеквадратическое значение напряжения  │

установка     │500 В, частота 50 Гц. Погрешность         │

переменного   │установки испытательного напряжения не    │

напряжения    │более +/- 20%                             │

 30. Весы     │ Основная погрешность +/- 5 г. Диапазон   │

              │измерения от 0,1 до 5 кг                  │

 31. Граммо-  │ Основная погрешность +/- 4% от конечного │

метр          │значения диапазона показаний. Диапазон    │

              │измерений от 0,5 до 3 Н                   │

 32. Линейка  │ По ГОСТ 427-75                           │

 33. Штанген- │ По ГОСТ 166-89                           │

циркуль       │                                          │

 34. Вибраци- │ Погрешность по частоте вибрации не более │

онный стенд   │+/- 2 Гц                                  │

 35. Ударный  │ Погрешность по пиковому ударному         │

стенд         │ускорению +/- 20%                         │

 36. Камера   │ Погрешность не более +/- 3%              │

влаги         │                                          │

 37. Термоба- │ Погрешность не более +/- 3 °C            │

рокамера      │                                          │

 38. Стенд для│ Погрешность по высоте падения            │

испытаний     │микротелефонной трубки не более +/- 20%   │

рычажного     │                                          │

переключателя │                                          │

 39. Ограничи-│ Расположение кольца в соответствии с     │

тельное кольцо│черт. 12. Внутренний диаметр кольца (25   │

для микротеле-│+/- 0,2) мм. Должно изготовляться из      │

фонной трубки │проволоки диаметром от 2 до 3 мм          │
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R1 - резистор с сопротивлением (52,5 +/- 0,5) Ом;

R2 - резистор с сопротивлением (105 +/- 1) Ом;

C1 - C3 - конденсатор емкостью (55,0 +/- 0,3) нФ
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C1, C2 - конденсатор емкостью (4 +/- 0,2) мкФ;

L1, L2 - дроссель с индуктивностью обмотки не менее 2 Гн

при токе подмагничивания 60 мА, с активным сопротивлением

(500 +/- 50) Ом для напряжения (60 +/- 3) В, с активным

сопротивлением (400 +/- 40) Ом для напряжения

(48 +/- 2,4) В; X1, X2 - контакты подключения АЛ;

X3, X4 - контакты подключения источника питания;

X5, X6 - контакты подключения СЛ

Черт. 11
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Черт. 12

(Измененная редакция, Изм. N 1).

6.3. При проведении измерений [image: image18.wmf]пер

ЭЗ

, [image: image19.wmf]м.э

ЭЗ

, отклонения от линейности амплитудной характеристики коэффициента передачи, слоговой разборчивости (далее - разборчивость), уровня помех, определяемого нелинейными искажениями сигналов набора номера, микротелефонная трубка ТА должна быть расположена в соответствии с черт. 12.

Во время измерений уровень шума в помещении не должен быть более 60 дБ (А), если это особо не оговаривается.

Допускается проведение измерений при другом положении микротелефонной трубки, указанном в ТУ на ТА.

При измерении ТА с угольным микрофоном микротелефонная трубка ТА должна быть расположена так, чтобы мембрана находилась в вертикальном положении, перед измерением угольный микрофон должен быть подготовлен в соответствии с ГОСТ 7152-85.

На расстоянии до 0,5 м от ограничителя РИ, кроме микротелефонной трубки, не должно быть посторонних предметов, которые могли бы искажать акустическое поле РИ.

6.4. Измерение эквивалентов затухания (ЭЗ) субъективным методом проводят на ГПИТС в соответствии с НТД на ГПИТС.

6.5. Измерения ЭЗ объективным методом проводят на объективных измерителях ЭЗ в соответствии с НТД на конкретный тип измерителя.

При измерении ЭЗ определяют поправку для каждого типа ТА. Для определения поправки отбирают не менее 5 ТА одного типа, измеряют ЭЗ этих ТА на ГПИТС и на объективном измерителе ЭЗ (ИЭЗ).

Поправку определяют как разность между средними значениями по всем экземплярам ТА:
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При измерении [image: image23.wmf]пр

ЭЗ 

 ТА с угольным микрофоном микрофон должен быть заменен резистором сопротивлением, равным номинальному динамическому сопротивлению микрофона.

Погрешность измерения с учетом поправки - не более +/- 1,4 дБ.

6.6. Измерение разборчивости проводят артикуляционным или тональным методом по ГОСТ 8031-78.

Измерение разборчивости ТА с регулировкой уровня приема проводят при уровне, соответствующем оптимальному восприятию аудитора.

6.6.1. Измерение разборчивости проводит бригада операторов не менее трех человек в возрасте от 18 до 30 лет, не имеющих дефектов речи и слуха.

Перед измерениями бригада должна пройти тренировку в соответствии со следующими указаниями:

тренировочные измерения разборчивости проводят на самом измерительном тракте или тренировочно-контрольном тракте, представляющем собой стабильный тракт, сходный по электроакустическим свойствам с системой, в которую включают измеряемые ТА;

методика тренировочных измерений такая же, как и при измерении разборчивости измеряемых ТА, и должна соответствовать указанной в настоящем разделе;

тренировочные измерения повторяют до тех пор, пока среднее значение разборчивости, определяемое бригадой, не станет стабильным;

результаты тренировочных измерений не принимают во внимание при определении величины разборчивости испытуемых ТА;

если средние значения разборчивости для некоторых операторов (дикторов, аудиторов) систематически отклоняются от среднего значения, определенного для бригады, более чем на 7%, то эти операторы должны быть исключены из бригады.

6.6.2. Измерение разборчивости проводят при включении ТА в соответствии со структурной схемой, представленной на черт. 13.
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BF - телефон испытуемого ТА; BM - микрофон испытуемого ТА;

1, 7 - измеряемые ТА; 2, 6 - искусственные абонентские

линии; 3, 5 - питающие комплекты; 4 - искусственная

соединительная линия

Черт. 13

Уровень и спектр шума в помещении приема должен быть указан в ТУ на ТА конкретного типа.

6.6.3. Измерение разборчивости заключается в передаче по указанному тракту серии слоговых таблиц, утвержденных в установленном порядке, и записи принятых слогов. Диктор произносит испытательную фразу "Не видали мы такого невода" и добивается такой громкости речи, при которой шумомер на расстоянии 10 см от губ диктора показывает 80 дБ (С).

При измерении разборчивости диктор, не изменяя положения микротелефонной трубки относительно рта, поддерживает указанный уровень речи, контроль которого рекомендуется осуществлять при помощи волюминдикатора.

Передачу слогов проводят ровным голосом, четко, но без подчеркивания звуков, со скоростью передачи 18 - 20 слогов в минуту. Диктор произносит, а аудитор записывает принятые слоги последовательно по столбцам таблицы слогов.

Определение числа принятых слогов проводят сравнением записи с переданной таблицей. Слог считают принятым правильно, если все звуки в нем соответствуют основному или дополнительному варианту написания, указанному в таблице над основным.

Если аудитор не воспринял переданного слога, повторение его диктором не допускается, аудитор прочеркивает соответствующую строку в месте принятых слогов.

Прочеркнутый слог и слог, в котором хотя бы один звук записан неправильно, пропущен или добавлен, считают принятым неправильно. Значение разборчивости определяют в процентах.

За время одного измерения разборчивости не должно быть повторной передачи одной и той же таблицы.

6.6.4. Измерение разборчивости проводят в следующем порядке:

принимают двенадцать таблиц и вычисляют среднее квадратическое отклонение r по формуле
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где [image: image26.wmf]i

S

 - результат отдельного измерения, т.е. процент правильно принятых слогов каждой таблицы;

S - среднее значение разборчивости для бригады при приеме двенадцати таблиц, вычисленное по формуле
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По вычисленному r при помощи табл. 8 определяют число таблиц n, которое необходимо принять для получения требуемой точности измерения.

Таблица 8

	  r  
	 5,8 
	 6,1 
	 6,3  
	 6,6 
	 6,8 
	 7,8 
	 8,2 
	 8,8 
	 9,3 
	 9,8  
	10,3 

	  n  
	 12  
	 13  
	  14  
	 15  
	 16  
	 20  
	 22  
	 25  
	 28  
	  31  
	 34  


Если n меньше или равно 12, то двенадцати принятых таблиц достаточно для определения разборчивости с требуемой точностью, если n больше 12, измерения продолжают и число таблиц увеличивают.

Значение разборчивости измеряемых ТА определяют как среднее арифметическое результатов, полученных при подсчете для каждой таблицы, и вычисляют по формуле
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где n - общее число переданных таблиц.

При получении результатов по отдельным таблицам, резко отличающихся от остальных, проводят проверку необходимости их исключения при подсчете средней величины разборчивости следующим образом:

вычисляют среднее значение разборчивости S' без учета сомнительных результатов по формуле
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где n - общее число переданных таблиц;

k - число сомнительных результатов;

вычисляют среднее квадратическое отклонение без учета сомнительных результатов по формуле
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для каждого из сомнительных результатов находят отношение [image: image31.wmf]k

t

¢

 по формуле
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если полученное для данного сомнительного результата отношение более t, указанного в табл. 9 в зависимости от общего числа принятых таблиц n, то сомнительный результат должен быть отброшен;

если какой-либо из результатов после проверки отбрасывают, то значение разборчивости (S) измеряемых ТА определяют без их учета по формуле
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где [image: image34.wmf]1

n

 - число учтенных результатов.

Таблица 9

─────────────────────┬────────────────────────────────────────────

   Число принятых    │     Параметр распределения Стьюдента t

      таблиц n       │

─────────────────────┼────────────────────────────────────────────

          5          │                   3,041

          6          │                   2,777

          7          │                   2,616

          8          │                   2,508

          9          │                   2,431

         10          │                   2,372

         11          │                   2,327

         12          │                   2,291

         13          │                   2,261

         14          │                   2,236

         15          │                   2,215

         16          │                   2,197

         17          │                   2,181

         18          │                   2,168

         19          │                   2,156

         20          │                   2,145

         21          │                   2,135

         22          │                   2,127

         23          │                   2,119

         24          │                   2,112

         25          │                   2,105

         26          │                   2,099

         27          │                   2,094

         28          │                   2,088

         29          │                   2,083

         30          │                   2,079

         31          │                   2,075

         32          │                   2,071

         33          │                   2,068

Абсолютная погрешность измерения - не более +/- 3%.

6.6.5. Если требуется определить разборчивость любого другого вида, то проводят измерение слоговой разборчивости и в соответствии с черт. 14 определяют значение разборчивости требуемого вида.
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S - разборчивость слогов; W - разборчивость слоев;

D - разборчивость звуков; I - разборчивость фраз

Черт. 14

6.7. Измерение частотной характеристики коэффициента передачи (приема) проводят в диапазоне частот, заданном в ТУ, при помощи установки для автоматической записи частотной характеристики при плавном изменении частоты в направлении ее увеличения или по точкам перечисляемых частот (100, 125, 160, 200, 250, 315, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000, 2500, 3150, 4000, 5000, 6300, 8000 Гц), которые входят в заданный диапазон частот, а также на всех промежуточных частотах, на которых наблюдаются экстремальные значения коэффициентов передачи (приема), и на граничных частотах.

6.8. Измерение частотной характеристики [image: image36.wmf]пер

K

 проводят в соответствии со структурной схемой, представленной на черт. 15 (автоматическую запись частотной характеристики проводят при замене вольтметра 8 на самописец, синхронно связанный с генератором). Время измерения частотной характеристики ТА с угольным микрофоном не должно превышать 10 мин.
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1 - генератор сигналов низкочастотный (генератор шума

при измерении амплитудной характеристики); 2 - рот

искусственный; 3, 6, 8 - электронный вольтметр переменного

напряжения для измерения синусоидального сигнала,

для измерения сигнала произвольной формы (при измерении

амплитудной характеристики); 4 - зонд акустический;

6 - измеряемый ТА; 7 - питающий комплект; BF - телефон

испытуемого ТА; BM - микрофон испытуемого ТА; R - резистор

сопротивлением (600 +/- 60) Ом, мощностью не менее 0,25 Вт

Черт. 15

Допускается проводить измерение с АЛ, включенной между ТА и ПК, если это указано в ТУ.

6.8.1. [image: image38.wmf]пер

K

 ТА определяют на частотах, указанных в п. 6.7. На частоте 1000 Гц устанавливают звуковое давление 1 Па, определенное измерительным конденсаторным микрофоном диаметром 1/4 дюйма или акустическим зондом на расстоянии 2,5 см от ограничителя РИ по оси РИ при отсутствии микротелефонной трубки.

После установления микротелефонной трубки относительно РИ измеряют звуковое давление акустическим зондом или измерительным микрофоном при расположении его вблизи микрофона ТА на частоте 1000 Гц, это значение давления поддерживают постоянным на всех частотах.

Допускается проводить измерение [image: image39.wmf]пер

K

 при других значениях звукового давления, если это указано в ТУ.
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 ТА вычисляют по формуле
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где U - напряжение на станционных зажимах ПК, В;

P - звуковое давление, определенное при отсутствии микротелефонной трубки ТА.

Погрешность измерения - не более +/- 1 дБ для ТА 0 и 1-го классов и не более +/- 2 дБ для ТА 2 и 3-го классов.

6.9. Измерение частотной характеристики [image: image42.wmf]пр

K

 проводят в соответствии со структурной схемой, представленной на черт. 16, на частотах, указанных в п. 6.7 (автоматическую запись частотной характеристики проводят при замене вольтметра 1 на самописец, синхронно связанный с генератором).
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1, 6 - электронный вольтметр переменного напряжения; 2 -

ухо искусственное; 3 - испытуемый телефонный аппарат; 4 -

питающий комплект; 5 - генератор сигналов низкочастотный;

BF - телефон испытуемого ТА; BM - микрофон испытуемого ТА;

R - резистор сопротивлением (600 +/- 60) Ом,

мощностью не менее 0,25 Вт

Черт. 16

Допускается проводить измерение при АЛ, включенной между ТА и ПК, если это указано в ТУ.

При измерениях [image: image44.wmf]пр

K

 ТА с угольным микрофоном последний должен быть заменен резистором сопротивлением, равным номинальному динамическому сопротивлению микрофона.

Измерение [image: image45.wmf]пр

K

 проводят при напряжении генератора 0,4 В и вычисляют по формуле
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где [image: image47.wmf]1

U

 - напряжение на выходе генератора, В;

[image: image48.wmf]2

U

 - напряжение на выходе УИ, В;

[image: image49.wmf]α

 - чувствительность УИ, В/Па.

Погрешность измерения - не более +/- 1 дБ для ТА 0 и 1-го классов и не более +/- 2 дБ для ТА 2 и 3-го классов.

Диапазон изменения [image: image50.wmf]пр

K

 для ТА с возможностью регулировки уровня приема абонентом определяют как разность [image: image51.wmf]пр

K

, измеренных при максимальном и минимальном уровнях приема на частоте 1000 Гц.

6.10. Измерение уровня звукового давления, развиваемого телефоном, проводят для определения действия устройства защиты уха абонента от акустических ударов в соответствии со структурной схемой, представленной на черт. 17.

[image: image52.png]



1, 4 - электронный вольтметр переменного напряжения;

2 - ухо искусственное; 3 - измеряемый ТА; 5 - питающий

комплект; 6 - генератор сигналов низкочастотный

Черт. 17

Уровень звукового давления P в дБ, развиваемого телефоном в камере УИ (по отношению к значению звукового давления [image: image53.wmf]5

210 

Па

-

×

) определяют на частоте 1000 Гц при переменном напряжении на входе ТА 15,5 В и вычисляют по формуле

[image: image54.wmf]5

20lg

α210

U

P

-

=

××

, (10)

где U - напряжение на выходе усилителя УИ, В;

[image: image55.wmf]α

 - чувствительность УИ на f = 1000 Гц, В/Па.

Погрешность измерения - не более +/- 2 дБ.

6.11. Измерение коэффициента гармоник на передачу проводят в соответствии со структурной схемой, представленной на черт. 15, где вольтметр 6 должен быть заменен на измеритель нелинейных искажений.

Измерения проводят на частоте 1000 Гц при звуковом давлении 1 Па, определенном в соответствии с п. 6.8.1.

Шум в помещении не должен превышать 45 дБ.

Погрешность измерения - не более +/- 4%.

6.12. Измерение коэффициента гармоник на прием проводят в соответствии со структурной схемой, представленной на черт. 16, где вольтметр 1 заменяют на измеритель нелинейных искажений. Измерения проводят на частоте 1000 Гц при напряжении на входе ТА 0,4 В.

Погрешность измерения - не более +/- 4%.

6.13. Отклонение от линейности амплитудной характеристики [image: image56.wmf]пер

K

 измеряют в соответствии со структурной схемой, представленной на черт. 15.

Определяют [image: image57.wmf]пер

K

 при возбуждении микрофона ТА сигналом речевого спектра (черт. 8) со звуковым давлением 0,1; 1; 3 Па. Определяют отклонения по формулам:
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 - коэффициенты передачи при звуковых давлениях 0,1; 1,0; 3 Па, В/Па, соответственно.

Погрешность измерения - не более +/- 2,5 дБ.

6.14. Измерение уровней вызывного акустического сигнала проводят в помещении, имеющем длину и ширину не менее 3 м. Уровень шума в помещении должен быть ниже измеряемого уровня не менее чем на 10 дБ. Настольный ТА помещают на прямоугольном столе так, чтобы передняя кромка ТА совпадала с краем стола, настенный ТА помещают на средней части капитальной стены на высоте 1,3 м от пола.

На расстоянии 1,5 м от ТА не должно находиться посторонних предметов, вызывающих искажение звука. Измерение проводят с помощью шумомера, расположенного на расстоянии 0,5 м от передней кромки ТА (или лицевой стороны настенного ТА).

6.14.1. Измерение максимального и минимального уровня вызывного акустического сигнала проводят при включении ТА в соответствии со схемой, представленной на черт. 18.
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1 - генератор сигналов низкочастотный; 2 - питающий

комплект; 3 - испытуемый ТА; 4 - электронный вольтметр

переменного напряжения; 5 - шумомер

Черт. 18

Микротелефонная трубка ТА должна быть уложена на ТА.

От низкочастотного генератора подают сигнал частотой 25 Гц напряжением 50 В.

При измерении ТА ЧНН с низковольтным приемником вызывного сигнала от генератора подают сигнал частотой 500 Гц напряжением 0,775 В.

Диапазон регулировки вызывного акустического сигнала определяют как разность между максимальным и минимальным уровнем.

Погрешность измерений - не более +/- 3 дБ.

Допускается проводить измерения при подаче вызывного сигнала непосредственно на ТА, а также при включении АЛ между ПК и ТА, если это указано в ТУ.

6.14.2. Измерение чувствительности к вызывному сигналу проводят при включении ТА в соответствии со структурной схемой, представленной на черт. 19.
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1 - генератор сигналов низкочастотный; 2 - питающий

комплект; 3 - миллиамперметр переменного тока;

4 - электронный вольтметр переменного напряжения;

5 - испытуемый ТА; 6 - шумомер

Черт. 19

Измерение проводят при положении регулятора, соответствующем максимальной громкости.

При помощи регулятора выходного напряжения низкочастотного генератора устанавливают уровень вызывного акустического сигнала 65 дБ (А), измеряемый шумомером.

По показаниям миллиамперметра и вольтметра определяют подводимую мощность W в мВА, которую вычисляют по формуле

W = UI, (13)

где U - напряжение, В;

I - ток, мА.

Погрешность измерения - не более +/- 10%.

6.15. Измерение напряжения собственного шума проводят в соответствии со структурной схемой, представленной на черт. 20.
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1 - испытуемый ТА; 2 - питающий комплект; 3 - измеритель

электрических шумов (псофометр); R - резистор

сопротивлением (600 +/- 60) Ом, P = 0,25 Вт; BM - микрофон

испытуемого ТА; BF - телефон испытуемого ТА

Черт. 20

Измерение проводят в помещении с уровнем шума не более 30 дБ (А) (или при помощи микротелефонной трубки, помещенной в антивибрационный, звуконепроницаемый шкаф). Измерение проводят в соответствии с ГОСТ 7152-85.

При измерениях ТА с электродинамическим микрофоном допускается микрофон ТА заменить резистором, равным номинальному значению модуля полного электрического сопротивления микрофона на частоте 1000 Гц.

6.16. Измерение модуля, входного электрического сопротивления ТА в разговорном режиме проводят в соответствии со структурной схемой, представленной на черт. 21, на частоте 1000 Гц при токе 35 мА, при снятой с ТА микротелефонной трубке. Телефон ТА должен быть нагружен на камеру УИ.
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1 - генератор сигналов низкочастотный; 2 - испытуемый ТА;

3 - миллиамперметр постоянного тока; 4 - источник питания

с регулировкой выходного напряжения; 5 - магазин

сопротивлений; 6 - электронный вольтметр переменного

напряжения; C - конденсатор емкостью не менее 2 мкФ

с [image: image67.wmf]раб

U

 не менее 60 В; L - дроссель с индуктивностью

не менее 10 Гн; R - резистор с активным сопротивлением

не менее 20 кОм; S - переключатель

Черт. 21

Переключатель устанавливают в положение 1, устанавливают испытательное напряжение на входе ТА 0,4 В, переводят переключатель в положение 2 и подбирают на магазине сопротивления такое сопротивление, чтобы падение напряжения на нем равнялось установленному.

Погрешность измерения - не более +/- 3%.

6.17. Измерение модуля входного электрического сопротивления в режиме ожидания вызова и режиме вызова проводят при уложенной на ТА микротелефонной трубке в соответствии со схемой, представленной на черт. 19.

Измерение модуля входного электрического сопротивления в режиме ожидания вызова проводят при напряжении на входе ТА 1,5 В на частоте 1000 Гц. Измерение модуля входного электрического сопротивления в режиме вызова проводят на частоте 25 Гц при напряжении на входе ТА 50 В.

Модуль входного электрического сопротивления |z| в кОм определяют по формуле
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где U - напряжение, В;

I - ток, мА.

Погрешность измерения - не более +/- 10%.

6.18. Зависимость падения напряжения на входе ТА от тока питания определяют в соответствии со структурной схемой, представленной на черт. 22, при снятой с ТА микротелефонной трубке. Зависимость падения напряжения на входе ТА от потребляемого тока определяют при токах питания от 20 до 70 мА. Электрическое сопротивление R в Ом постоянному току определяют по формуле
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где U - напряжение, В;

I - ток, мА.
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1 - источник питания постоянного тока с регулировкой тока;

2 - мост питания; 3 - миллиамперметр постоянного тока;

4 - вольтметр постоянного напряжения; 5 - испытуемый ТА

Черт. 22

Для ТА с угольным микрофоном измерение электрического сопротивления постоянному току проводят при двух положениях микротелефонной трубки, соответствующих вертикальному и горизонтальному мембраной вниз положениям микрофона.

6.19. Измерение электрического сопротивления постоянному току в режиме набора для ТА с кнопочным номеронабирателем с импульсным способом передачи сигналов набора номера проводят с помощью измерителя параметров номеронабирателей (далее - ИПН).

Допускается проводить измерения другим методом, указанным в ТУ на ТА конкретного типа.

Погрешность измерения - не более +/- 10%.

Примечание. Допускается проводить измерения при замене моста питания на переменный резистор.

6.20. Измерение тока, потребляемого ТА в режиме ожидания вызова и режиме отбоя, проводят в соответствии со схемой, представленной на черт. 23, или с помощью ИПН. Измерение проводят при уложенной на ТА микротелефонной трубке и при снятой микротелефонной трубке, и нажатии кнопки "отбой". Измерение тока, потребляемого в режиме вызова ТА с низковольтным приемником вызывного сигнала, проводят в соответствии со схемой, представленной на черт. 24. От генератора подается сигнал частотой 500 Гц напряжением 0,775 В.
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1 - испытуемый ТА; 2 - миллиамперметр постоянного тока;

3 - питающий комплект

Черт. 23
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1 - испытуемый ТА; 2 - миллиамперметр постоянного тока;

3 - питающий комплект; 4 - генератор сигналов

низкочастотный; 5 - электронный вольтметр

переменного напряжения

Черт. 24

6.21. Измерение частот и уровней составляющих сигнала набора номера для ТА ЧНН проводят в соответствии со структурной схемой, представленной на черт. 25. Измерение проводят для каждой из частот при нажатии по очереди на каждую кнопку номеронабирателя при соответствующей настройке частоты селективного вольтметра.
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1 - испытуемый ТА; 2 - питающий комплект; 3 - селективный

вольтметр; 4 - частотомер; 5 - электронный вольтметр

переменного напряжения; R - резистор сопротивления

(600 +/- 60) Ом, мощностью не менее 0,25 Вт

Черт. 25

Уровень отсчитывают по вольтметру 5, частоту - по частотомеру, подключенному к выходу усилителя селективного вольтметра.

Погрешность измерения - не более +/- 0,2%, уровня - не более +/- 8%.

6.22. Измерение уровня помех проводят при нажатии каждой кнопки номеронабирателя и возбуждении микрофона ТА сигналом частотой 300, 1000, 3400 Гц со звуковым давлением 1 Па в соответствии со схемой, представленной на черт. 26.
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1 - генератор сигналов низкочастотный; 2 - искусственный

рот; 3 - испытуемый ТА; 4 - питающий комплект; 5, 6 -

измерители нелинейных искажений с ручной регулировкой;

BF - телефон испытуемого ТА; BM - микрофон испытуемого ТА;

R - резистор сопротивлением (600 +/- 60) Ом,

мощностью не менее 0,25 Вт

Черт. 26

Оба измерителя перед измерением поочередно калибруют двухчастотным сигналом на отметку 0 дБ в соответствии с НТД на измеритель. При измерении первый измеритель настраивают на первую составляющую сигнала набора, второй - на вторую. Затем оба измерителя, по очереди, настраивают на минимум отсчета. Конечный результат определяют на втором измерителе. Погрешность измерения не более +/- 2,3 дБ. Допускается проводить измерения другим методом, указанным в ТУ на ТА конкретного типа.

6.23. Измерение времени разрыва шлейфа для ТА, содержащих устройство нормированного разрыва шлейфа, проводят в соответствии со структурной схемой, представленной на черт. 27.
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1 - испытуемый ТА; 2 - питающий комплект; 3 - осциллограф;

R - резистор с сопротивлением (600 +/- 60) Ом,

мощностью не менее 0,25 Вт

Черт. 27

Погрешность измерения - не более +/- 10%.

6.24. Значность программируемого номера определяют в соответствии с ТУ на ТА.

6.25. Измерение периода импульса, импульсного коэффициента, паузы между двумя сериями импульсов проводят для ТА с кнопочным номеронабирателем при нажатии каждой кнопки номеронабирателя с помощью ИПН с погрешностью измерения не более +/- 1,6%, для ТА с дисковым номеронабирателем - по ГОСТ 10710-81.

Допускается измерение другим методом, указанным в ТУ на ТА.

6.26. Измерение программируемой паузы между двумя сериями импульсов проводят по методике, указанной в ТУ на ТА.

6.27. Измерение времени посылки сигнала набора номера проводят в соответствии со структурной схемой, представленной на черт. 27. При измерении времени посылки не учитывают время нарастания сигнала до уровня, составляющего 0,9 от его установившегося значения.

Погрешность измерения - не более +/- 10%.

6.28. Проверку выполняемых функций и возможностей ТА проводят в соответствии с требованиями ТУ на ТА.

6.29. Проверку внешнего вида, конструктивных особенностей ТА проводят внешним осмотром, сличением с конструкторской документацией, контрольными образцами, проверкой рабочих чертежей.

6.30. Проверку габаритных, установочных размеров проводят при помощи средств измерений в соответствии с ТУ на ТА.

6.31. Проверку массы проводят взвешиванием на весах.

Погрешность измерения - не более +/- 5%.

6.32. Проверку акустической устойчивости ТА проводят следующим образом: ТА подключают к мосту питания, нагруженному на электрическую цепь, состоящую из параллельно соединенных конденсатора емкостью 0,1 мФ и резистора сопротивлением 1 кОм. Микротелефонную трубку ТА кладут амбушюром вниз на середину деревянной доски размером не менее 20 x 500 x 1000 мм, расположенную горизонтально. Испытание проводят в течение 10 с при максимальном усилении приема.

6.33. Проверку силы нажатия кнопки номеронабирателя и функциональной кнопки проводят по методике ТУ на ТА.

6.34. Измерение допустимых значений напряжения радиопомех и напряженности радиопомех проводят в соответствии с методикой ГОСТ 16842-82 и нормами допускаемых радиопомех (нормы 9-72) при подключении ТА к питающему комплекту.

6.35. Испытания на механические воздействия проводят с отклонениями не более:

+/- 20% по амплитуде виброускорения и пиковому ударному ускорению;

+/- 2 Гц по частоте вибрации;

+/- 10% по времени;

+/- 10% по высоте падения микротелефонной трубки.

6.35.1. Испытания на воздействие синусоидальной вибрации проводят для выявления дефектов, допущенных при изготовлении ТА. На частоте 25 Гц проводят испытания в течение 30 мин.

ТА считают выдержавшими испытания, если при внешнем осмотре не наблюдается повреждений ТА, [image: image76.wmf]пер
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, максимальный и минимальный уровни вызывного акустического сигнала, чувствительность к вызывному сигналу соответствуют требованиям настоящего стандарта, обеспечивается правильный набор номера, выполняются функции, указанные в ТУ на ТА.

6.35.2. Испытания на воздействие механических ударов проводят для проверки ТА на прочность при транспортировании.

ТА в упакованном виде устанавливают на ударном стенде и подвергают действию удара в соответствии с табл. 10.

Таблица 10

───────────────┬────────────────────────┬─────────────────────────

Пиковое ударное│ Длительность действия  │ Число ударов по каждому

ускорение, м/с2│ ударного ускорения, мс │   из трех направлений

───────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────

      147      │         5 - 10         │          1100

      98       │         5 - 10         │          3900

Испытания проводят в трех взаимно перпендикулярных направлениях с числом ударов в каждом направлении, указанным в табл. 10, частота повторения ударов должна быть не более [image: image78.wmf]1
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 (120 ударов в минуту).

ТА считают выдержавшими испытания, если при внешнем осмотре не наблюдается повреждений ТА, [image: image79.wmf]пер
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, максимальный и минимальный уровни вызывного акустического сигнала, чувствительность к вызывному сигналу соответствуют требованиям настоящего стандарта, обеспечивается правильный набор номера, выполняются функции, указанные в ТУ на ТА.

6.36. Испытания на климатические воздействия проводят с отклонениями не более: +/- 3 °C по температуре; +/- 3% по влажности; +/- 5% по пониженному давлению.

6.36.1. Испытание на воздействие влаги проводят следующим образом. Аппараты помещают в камеру влаги. Температуру в камере повышают до 25 °C и аппараты выдерживают при этой температуре в течение от 1,5 до 2 ч, после чего в течение 1 ч влажность повышают до 90% и поддерживают этот режим в камере в течение 96 ч.

В конце выдержки или непосредственно после извлечения ТА из камеры в течение не более 5 мин проводят измерение электрического сопротивления и прочности изоляции, затем проверку параметров и (или) выполняемых функций, указанных в ТУ на ТА. Общее время измерений должно быть не более 15 мин.

После изъятия ТА из камеры и выдержки его в нормальных климатических условиях в течение 2 ч проводят внешний осмотр ТА, измерение [image: image81.wmf]пер
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, максимального и минимального уровня вызывного акустического сигнала, электрического сопротивления и прочности изоляции на соответствие требованиям настоящего стандарта, проверку параметров набора номера, указанных в ТУ на ТА, чувствительности к вызывному сигналу.

ТА считают выдержавшими испытания, если при внешнем осмотре не наблюдается повреждений и следов коррозии, выполняются указанные требования настоящего стандарта и ТУ на ТА.

6.36.2. Испытания на воздействия пониженной температуры проводят в рабочих и предельных условиях следующим образом. В рабочих условиях ТА без упаковки помещают в камеру холода. Температуру в камере с максимально возможной скоростью понижают до значений рабочей пониженной температуры и поддерживают ее в течение времени, указанного в табл. 11.

Таблица 11

──────────────────┬───────────────────────────────────────────────

Масса аппарата, кг│ Время выдержки в условиях рабочей повышенной

                  │          (пониженной) температуры, ч

──────────────────┼───────────────────────────────────────────────

 Не более 2       │                       2

 От 2 до 10       │                       3

Непосредственно после извлечения ТА из камеры в течение не более 5 мин проводят измерение [image: image83.wmf]пер

ЭЗ

, [image: image84.wmf]пр
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 и максимального уровня вызывного акустического сигнала на соответствие требованиям настоящего стандарта. Затем проводят проверку параметра и (или) выполняемых функций, указанных в ТУ на ТА.

Общее время измерений должно быть не более 15 мин.

В предельных условиях ТУ помещают в камеру холода. Температуру в камере с максимально возможной скоростью понижают до значения предельной пониженной температуры.

Аппараты выдерживают при этой температуре в течение 4 ч.

После этого температуру в камере повышают с максимально возможной скоростью до рабочего значения пониженной температуры, извлекают ТА из камеры.

После извлечения ТА из камеры и выдержки их в нормальных климатических условиях в течение 2 ч проводят измерение [image: image85.wmf]пер

ЭЗ

, [image: image86.wmf]пр
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, максимального и минимального уровней вызывного акустического сигнала и чувствительности к вызывному сигналу на соответствие требованиям настоящего стандарта и проверку параметров набора номера, указанных в ТУ на ТА.

Допускается проводить испытания ТА в упаковке.

ТА считают выдержавшими испытания, если выполняются указанные требования настоящего стандарта и ТУ на ТА.

6.36.3. Испытания на воздействие повышенной температуры проводят в рабочих и предельных условиях следующим образом.

В рабочих условиях ТА помещают в камеру тепла. Температуру в камере повышают до рабочей в течение от 0,5 до 2 ч. ТА выдерживают при этой температуре в течение времени, указанного в табл. 11.

Непосредственно после извлечения ТА из камеры в течение не более 5 мин проводят измерения [image: image87.wmf]пер

ЭЗ

, [image: image88.wmf]пр
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 и максимального уровня вызывного акустического сигнала на соответствие требованиям настоящего стандарта. Затем проводят проверку параметров и (или) выполняемых функций, указанных в ТУ на ТА.

Общее время измерений должно быть не более 15 мин.

В предельных условиях ТА помещают в камеру тепла, температуру повышают до предельной в течение от 0,5 до 2 ч.

ТА выдерживают при этой температуре в течение 6 ч, после этого температуру в камере понижают в течение от 0,5 до 2 ч до рабочего значения повышенной температуры, ТА извлекают из камеры и выдерживают в нормальных климатических условиях в течение 2 ч, после чего проводят измерение [image: image89.wmf]пер

ЭЗ

, [image: image90.wmf]пр
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, максимального и минимального уровней вызывного акустического сигнала и чувствительности к вызывному сигналу на соответствие требованиям настоящего стандарта, проверку параметров набора номера, указанных в ТУ на ТА.

Допускается проводить испытание ТА в упаковке.

ТА считают выдержавшими испытания, если выполняются указанные требования настоящего стандарта и ТУ на ТА.

6.36.4. Испытания на воздействие пониженного атмосферного давления проводят для проверки способности ТА выдерживать воздействие пониженного атмосферного давления при авиатранспортировании.

ТА в упаковке помещают в термобарокамеру. Температуру в камере понижают с максимально возможной скоростью до минус 50 °C и выдерживают при этой температуре в течение 2 ч. Давление в камере понижают до 12 кПа и поддерживают на этом уровне в течение 1 ч.

Давление, а затем и температуру повышают до нормальных значений. ТА извлекают из камеры и выдерживают их в нормальных климатических условиях, после чего проводят измерение [image: image91.wmf]пер

ЭЗ

, [image: image92.wmf]пр
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, максимального и минимального уровней вызывного акустического сигнала на соответствие требованиям настоящего стандарта, параметров набора номера, проверку параметров и (или) выполняемых функций, указанных в ТУ на ТА.

ТА считают выдержавшими испытания, если выполняются указанные требования настоящего стандарта и ТУ на ТА.

6.37. Измерение сопротивления изоляции проводят между соединенными накоротко линейными выводами ТА и металлическими деталями, выходящими на внешнюю поверхность ТА.

Испытания проводят при положенной на ТА и снятой с него микротелефонной трубке.

Измерение изоляции проводят с помощью мегаомметра с измерительным постоянным напряжением не более 30 В, отсчет значения сопротивления изоляции проводят по истечении 1 мин от подачи измерительного напряжения или через меньшее время, если мегаомметр показывает, что сопротивление изоляции остается постоянным.

Погрешность измерения - не более +/- 20%.

6.38. Проверку электрической прочности изоляции между соединенными накоротко линейными выводами и металлическими частями, выходящими на внешнюю поверхность ТА, проводят путем подачи (плавно или ступенями) напряжения 500 В частотой 50 Гц от высоковольтной установки в течение 1 мин. Испытания проводят при положенной на ТА и снятой с него микротелефонной трубке.

Погрешность установки испытательного напряжения - не более +/- 20%.

Допускается сокращать время измерения до 1 с при одновременном повышении испытательного напряжения на 25%.

6.39. Расчет длительности и оценку результатов испытаний на безотказность проводят в соответствии с обязательным Приложением 2.

Продолжительность испытаний [image: image93.wmf](

)

исп

t

 разбивают на 3 - 4 цикла. Состав одного цикла испытаний, последовательность и продолжительность наработок при воздействии различных климатических факторов приведены в табл. 12.

Таблица 12

──────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────

     Климатические факторы и      │  Продолжительность наработки в одном

последовательность их воздействия │           цикле испытаний, ч

──────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────

 Повышенная влажность             │ 40

 Пониженная влажность             │ 1

 Повышенная температура           │ 25% от длительности цикла

 Нормальные климатические условия:│

 наработка РП                     │ По формуле 6 обязательного Приложения 2

 наработка функциональных кнопок  │ По формуле 6 обязательного Приложения 2

 Наработка номеронабирателя       │ По формуле 6 обязательного Приложения 2

 Наработка приемника вызывного    │ По формуле 8 обязательного Приложения 2

сигнала                           │

 Наработка дополнительных         │ По методике ТУ на ТА

функциональных узлов              │

 Наработка разговорной части схемы│ Оставшееся время длительности цикла

ТА                                │

Допускается испытания на безотказность проводить в режимах, отличающихся от приведенных в табл. 12, определяемых (выбираемых) по методикам, указанным в ТУ на ТА.

Критериями отказа ТА при испытаниях считают:

невозможность выполнения какой-либо из функций ТА, указанной в ТУ;

увеличение [image: image94.wmf]пер
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, [image: image95.wmf]пр
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 более чем на 3 дБ по отношению к максимальному значению, указанному в настоящем стандарте;

понижение максимального уровня вызывного акустического сигнала более чем на 5 дБ;

период импульса менее 85 и более 117 мс для ТА 3-го класса или менее и более 110 мс для ТА 0, 1 и 2 классов;

несоответствие сопротивления и прочности изоляции требованиям настоящего стандарта;

превышение напряжения собственных шумов микрофона ТА значения [image: image96.wmf]псоф

1,4 

мВ

.

Допускается для ТА 0 и 1-го классов вводить дополнительные контролируемые параметры, которые должны быть указаны в ТУ на ТА.

До и после каждого цикла испытаний проводят проверку требований, указанных в ТУ на ТА. Отказавшие в процессе испытаний ТА ремонтируют и испытания продолжают.

Испытания на воздействие повышенной влажности проводят в камере влажности. ТА помещают в камеру влажности, температуру в которой повышают до 25 °C. Через 2 ч после достижения заданной температуры относительную влажность повышают до 90% и данный режим поддерживают в течение 120 ч (5 сут). Ежесуточно на ТА подают напряжение по схеме, приведенной в ТУ на ТА конкретного типа, в течение 8 ч, а остальное время ТА находятся в камере в выключенном состоянии.

Испытания ТА на воздействие пониженной температуры проводят в камере холода. ТА помещают в камеру холода, температуру в камере понижают до значения на 10 °C выше рабочей пониженной температуры, указанной в ТУ на ТА, и выдерживают в течение 4 ч в выключенном состоянии, после чего на ТА подают напряжение по схеме, приведенной в ТУ на ТА, в течение 1 ч. Затем ТА выключают, температуру в камере повышают до нормальной и ТА извлекают из камеры.

Испытания ТА на воздействие повышенной температуры проводят в камере тепла. ТА помещают в камеру тепла и включают по схеме, приведенной в ТУ на ТА. Температуру в камере повышают до значения на 10 °C ниже рабочей повышенной температуры, указанной в ТУ на ТА, и в таком режиме ТА выдерживают в камере в течение времени, указанного в табл. 12. Если ТА не подвергают воздействию влажности, то время выдержки составляет 50% продолжительности цикла испытаний.

Наработку в нормальных климатических условиях проводят по методике, указанной в ТУ на ТА, время наработки функциональных узлов определяют по формулам 6 и 8 обязательного Приложения 2.

Наработку разговорной части схемы ТА проводят по схеме, приведенной в ТУ на ТА.

Испытание на ресурс рычажного переключателя, кнопок номеронабирателя, функциональных кнопок проводят по методике, указанной в ТУ на ТА.

Допускается проводить испытания на безотказность расчетно-экспериментальным методом или экспериментальным методом, указанным в ТУ на ТА.

6.40. Проверку ТА на долговечность и ремонтопригодность (пп. 3.6.2, 3.6.3) проводят расчетным или экспериментальным методом.

7. МАРКИРОВКА, УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

7.1. Каждый ТА должен иметь четкую маркировку, содержащую:

наименование и (или) товарный знак предприятия-изготовителя;

отметку ОТК предприятия-изготовителя;

дату выпуска (месяц, год);

дополнительные сведения, указанные в ТУ.

Место и способ исполнения маркировки должны быть установлены в ТУ на ТА.

Маркировка должна быть разборчивой и механически прочной при эксплуатации и хранении в условиях, установленных настоящим стандартом и ТУ на ТА конкретного типа.

(Измененная редакция, Изм. N 2).

7.2. Каждый ТА должен быть упакован в индивидуальную тару (коробку), обеспечивающую его сохранность при транспортировании и хранении и изготовленную по ТУ (рабочим чертежам) на конкретный вид тары.

7.3. Индивидуальная тара или наклеиваемая на нее этикетка должна содержать следующие надписи и обозначения:

условное обозначение ТА;

наименование и (или) товарный знак предприятия-изготовителя;

год и месяц выпуска;

отметку ОТК предприятия-изготовителя;

дополнительные сведения, указанные в ТУ.

(Измененная редакция, Изм. N 2).

7.4. Для отправки с предприятия-изготовителя коробки с ТА должны быть уложены в транспортную тару или контейнер.

7.5. Маркировка транспортной тары - по ГОСТ 14192-77.

7.6. В транспортную тару должен быть вложен упаковочный лист, в котором указывают:

наименование ТА;

число ТА;

подпись или личное клеймо упаковщика;

отметку ОТК;

дату упаковки.

7.7. Упакованные ТА должны транспортироваться всеми видами транспорта при температурах от минус 50 до плюс 50 °C при защите их от прямого воздействия атмосферных осадков и механических повреждений по правилам, соответствующим требованиям ГОСТ 23088-80.

7.8. ТА должны храниться в условиях группы Л По ГОСТ 15150-69.

8. УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ (ПРИМЕНЕНИЮ)

8.1. Эксплуатация ТА должна проводиться в соответствии с эксплуатационной документацией на ТА конкретного типа.

9. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

9.1. Изготовитель гарантирует соответствие ТА требованиям настоящего стандарта и ТУ на ТА конкретного типа при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

9.2. В ТУ на ТА конкретного типа должны быть указаны конкретные значения:

гарантийного срока эксплуатации, исчисляемого с момента ввода в эксплуатацию или со дня розничной продажи для ТА, поступающих в торговую сеть, выбираемого из ряда: 12, 18, 24 мес;

гарантийного срока хранения, исчисляемого с момента изготовления, выбираемого из ряда: 6, 12 мес.

Приложение 1

Справочное

ПОЯСНЕНИЯ ТЕРМИНОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В НАСТОЯЩЕМ СТАНДАРТЕ

─────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────

     Термин      │                        Пояснение

─────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────

 Питающий        │ Комплекс, состоящий из источника питания постоянного

комплект ПК      │тока и моста питания, соответствующих питающей системе ТА

 Искусственная   │ Четырехполюсник, состоящий из последовательно соединен-

линия ИЛ         │ных звеньев, содержащий резисторы и конденсаторы, по

                 │параметрам эквивалентный естественной линии

 Искусственная   │ Эквивалент естественной линии от абонента (ТА) до

абонентская линия│районной АТС (ПК)

АЛ               │

 Искусственная   │ Эквивалент естественной линии между АТС (ПК)

соединительная   │

линия СИ         │

 Импульсный      │ Отношение времени размыкания к времени замыкания

коэффициент      │импульсного контакта для дискового номеронабирателя.

                 │Отношение бестоковой посылки к токовой для кнопочного

                 │номеронабирателя

 Период импульса │ Сумма продолжительности замыкания и размыкания

в серии T        │импульсных контактов для дискового номеронабирателя.

                 │Сумма продолжительности токовой и бестоковой посылок для

                 │кнопочного номеронабирателя

 Программируемая │ Дополнительная (увеличенная) пауза между двумя сериями

пауза между      │импульсов, вводимая абонентом при выборе номера.

сериями импульсов│ Примечание. Необходима для прослушивания сигналов АТС.

Приложение 2

Обязательное

ПЛАНИРОВАНИЕ И ОЦЕНКА ИСПЫТАНИЙ НА БЕЗОТКАЗНОСТЬ

1. Определительные испытания

1.1. Определительные испытания на безотказность проводят одноступенчатым методом с ограниченным числом отказов или ограниченной продолжительностью при доверительной вероятности [image: image97.wmf]γ0,9

=

.

1.2. Исходными параметрами планов определительных испытаний являются:

доверительная вероятность [image: image98.wmf]γ

;

отношение [image: image99.wmf]в
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 верхней и нижней доверительных границ наработки на отказ;

расчетное значение или указанное в ТЗ (ТУ) значение наработки на отказ [image: image100.wmf]о

T

.

1.3. Время испытаний определяют по формуле

[image: image101.wmf]о
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где A - коэффициент, зависящий от величины отношения [image: image102.wmf]в

н

T

T

 и выбираемый из табл. 1 настоящего Приложения;

n - число ТА, необходимых для испытаний, указанное в ТУ на ТА конкретного типа в соответствии с п. 5.5.2 настоящего стандарта.

Примечание. Значение [image: image103.wmf]в

н

T

T

 устанавливается в НТД исходя из экономических и технических возможностей испытаний.

Таблица 1

────────────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────

       T        │   2,0   │   2,5   │   3,0   │   4,0   │   5,7

        в       │         │         │         │         │

       --       │         │         │         │         │

       T        │         │         │         │         │

        н       │         │         │         │         │

────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────

       A        │   23    │   13    │    9    │    6    │    4

1.4. Оценка результатов определительных испытаний

По результатам определительных испытаний вычисляют наработку на отказ [image: image104.wmf]о

T

 по формуле
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где [image: image106.wmf]i

t

 - время наработки 1-го образца, ч;

r - суммарное число отказов, полученное за время испытаний;

n - число испытуемых ТА.

Если за время испытаний отказов не зафиксировано, т.е. r = 0, определяется нижняя доверительная граница [image: image107.wmf]н

T

 в ч по формуле
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где [image: image109.wmf]α

 - риск поставщика;

[image: image110.wmf]i

t

 - время наработки на отказ i-го образца, ч;

n - число испытуемых образцов.

Верхняя граница не определяется.

2. Контрольные испытания

2.1. Контрольные испытания проводят последовательным методом.

2.2. При проведении контрольных испытаний последовательным методом планы испытаний для контроля наработки на отказ выбирают из приведенных в табл. 2 и указывают в ТУ на ТА конкретного типа.

Таблица 2

─────┬───────┬────────────────────┬────────────────────┬─────┬─────┬───────

Шифр │  T    │  Уравнения линий   │  Уравнения линий   │  b  │ r   │  b

плана│   о   │    соответствия    │   несоответствия   │     │  ус │   ус

     │  --   │ (число отказов r ) │ (число отказов r ) │     │     │

     │  T    │                 1  │                 2  │     │     │

     │   1   │                    │                    │     │     │

─────┼───────┼────────────────────┼────────────────────┼─────┼─────┼───────

 A-1 │  1,5  │     nt             │     nt             │18,6 │ 41  │ 33,0

     │       │1,233-- - 5,418     │1,233-- + 5,418     │     │     │

     │       │     T              │     T              │     │     │

     │       │      о             │      о             │     │     │

     │       │                    │                    │     │     │

 A-2 │  1,7  │     nt             │     nt             │10,4 │ 24  │ 18,0

     │       │1,319-- - 4,141     │1,319-- + 4,141     │     │     │

     │       │     T              │     T              │     │     │

     │       │      о             │      о             │     │     │

     │       │                    │                    │     │     │

 A-3 │  2,0  │     nt             │     nt             │ 5,7 │ 14  │  9,0

     │       │1,443-- - 3,170     │1,443-- + 3,170     │     │     │

     │       │     T              │     T              │     │     │

     │       │      о             │      о             │     │     │

     │       │                    │                    │     │     │

 A-4 │  2,5  │     nt             │     nt             │ 3,0 │  8  │  5,0

     │       │1,637-- - 2,398     │1,637-- + 2,398     │     │     │

     │       │     T              │     T              │     │     │

     │       │      о             │      о             │     │     │

     │       │                    │                    │     │     │

 A-5 │  3,0  │     nt             │     nt             │ 2,0 │  6  │   3

     │       │1,820-- - 2,00      │1,820-- + 2,00      │     │     │

     │       │     T              │     T              │     │     │

     │       │      о             │      о             │     │     │

Примечание. Шифр плана указывается в ТУ на ТА конкретного типа.

Число одновременно испытуемых ТА выбирают из ряда, указанного в п. 5.5.2 настоящего стандарта.

Отказавшие в ходе испытаний ТА ремонтируют и испытания продолжают.

Планы предусматривают усечение процедуры испытаний по продолжительности и числу отказов [image: image111.wmf]ус

b

 с сохранением рисков заказчика и поставщика.

2.3. Для выбора плана испытаний при контроле значения средней наработки на отказ пользуются следующими исходными данными:

[image: image112.wmf]α

 - риск поставщика;

[image: image113.wmf]β

 - риск заказчика;
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 - отношение приемочного значения наработки на отказ к ее браковочному значению, выбираемое в соответствии с табл. 2 и заданное в ТУ на ТА конкретного типа.

2.4. В соответствии с табл. 2 по значению отношения [image: image115.wmf]о
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 выбирают шифр плана контроля и по уравнениям этого плана определяют линии границ области соответствия [image: image116.wmf](

)
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, линии границ области несоответствия [image: image117.wmf](
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, значения [image: image118.wmf]ус
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 и [image: image119.wmf]ус
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, необходимые для графического представления плана испытаний.

Значениями [image: image120.wmf]ус
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 и [image: image121.wmf]ус

r

, соответствующими выбранному плану испытаний, пользуются при усечении испытаний, где [image: image122.wmf]ус
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 - нормированный коэффициент, определенный по табл. 2, [image: image123.wmf]ус

r

 - число отказов, при котором происходит усечение испытаний, определяемое по табл. 2.

2.5. По уравнению границы области соответствия при [image: image124.wmf]1
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 вычисляют значение [image: image125.wmf]о
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, определяют число отказов при значении [image: image126.wmf]ус
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 и в прямоугольной системе координат чертежа [image: image127.wmf]о
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 проводят через две полученные точки прямую линию 1.

По уравнению границы области несоответствия при [image: image128.wmf]о
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 определяют число отказов, вычисляют значение [image: image129.wmf]о
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 и через две полученные точки проводят линию 2.

Через точку с координатами [image: image131.wmf]ус

rr

=

 и [image: image132.wmf]о
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 параллельно оси проводят линию 4 усечения по числу отказов.

2.6. Среднюю продолжительность испытаний последовательным методом для выбранного плана испытаний определяют по формуле

[image: image133.wmf]о
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где b - нормируемый коэффициент, определяемый по табл. 2
2.7. ТА считают соответствующими требованиям, указанным в ТУ, и испытания прекращают, если реализация процесса отказов достигает линии 1.

2.8. При усечении последовательных испытаний ТА считают соответствующими заданным в ТУ требованиям по наработке на отказ и испытания прекращают, если число отказов за время испытаний [image: image134.wmf]ус
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, реализация процесса отказов достигает линии 3.

[image: image136.png]



2.9. ТА считают не соответствующими заданным в ТУ требованиям по наработке на отказ и испытания прекращают, если реализация процесса отказов достигает линии 2, т.е. когда

[image: image137.wmf]ус
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2.10. При усечении последовательных испытаний ТА считают не соответствующими заданным в ТУ требованиям по наработке на отказ и испытания прекращают, если реализация процесса отказов достигает линии 4, т.е. когда
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3. Оценка безотказности ТА

расчетно-экспериментальным методом

Оценку безотказности ТА расчетно-экспериментальным методом (РЭМ) проводят, используя результаты испытаний и теоретические расчеты на безотказность отдельных сборочных блоков (узлов) и элементов ТА.

Оценку безотказности ТА проводят по формуле
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где [image: image141.wmf]о

T

 - средняя наработка на отказ ТА, ч;

[image: image142.wmf]эл
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 - интенсивность отказов электрической схемы ТА, полученных расчетным путем, [image: image143.wmf]1
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;

n - число узлов (блоков), входящих в ТА;

[image: image144.wmf]λ
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 - интенсивность отказов i-го узла (блока), полученная по результатам испытаний, [image: image145.wmf]1
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Если отдельные узлы ТА производятся на другом предприятии, допускается использовать протоколы испытаний на надежность узлов, проведенных на этом предприятии.

4. Формулы для определения числа срабатываний и времени

наработки узлов при испытаниях

4.1. Число срабатываний рычажного переключателя (РП), кнопок номеронабирателя, функциональных кнопок в одном цикле испытаний определяют по формуле

[image: image146.wmf]ср
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где N - ресурс (число срабатываний) узла, указанный в ТЗ, ТУ на узел;

c - число циклов за период испытаний.

Число циклов испытаний равняется числу циклов, выбранному при планировании испытаний на безотказность.

4.2. Время наработки РП, кнопок номеронабирателя (номеронабирателя), функциональных кнопок определяется по формуле

[image: image147.wmf]ср
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где [image: image148.wmf]t

¢

 - время наработки, ч;

K - частота срабатывания испытательного стенда, [image: image149.wmf]1

мин

-

.

4.3. Длительность наработки приемника вызывного сигнала в одном цикле определяется по формуле

[image: image150.wmf]п
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где [image: image151.wmf]п
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 - длительность посылки вызова, с (10 с);

D - число входящих вызовов за срок службы, указывается в ТУ на ТА конкретного типа;

[image: image152.wmf]пв
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 - длительность наработки приемника вызывного сигнала, ч.

